**0、等待4G模块初始化完成**

**1、发送ATE1:等待应答OK**

1. **发送AT+CPIN?：等待应答+CPIN:READY**

**3、发送AT+CMGF=1:等待应答OK**


**4、发送AT+CSMP=17,167,0,0:等待应答OK**


**5、发送AT+CSCS="GSM"：等待应答OK**

**6、发送AT+CMGS="18320669227":等待 > 出现**

**7、在>后发送需要的短信内容：发送的时候是否要把 > 带上？不需要，短信内容后要加上<Ctrl+Z> <Ctrl+Z>对应0x1A(课程这样说，不细究)**

**8、等待AT+CMGS:<Index> : 发送短信成功  
 若等待超时，需要发送0x1B  
  
注意：要做发送多条短信的缓存机制（测试：用按键456分别存电话号码和短信内容）**

****

****

